**EJERCICIO EXTRA 1**

1. Se me presentó un problema con un pedido de un bowl de frutas grande realizado en cerámica, y nunca había hecho una pieza grande. Hice varios intentos en el torno de cerámica y las veces que conseguí la pieza, se quebró en el proceso de secado.

Algoritmo de solución:

1. Amasar por 10 minutos la arcilla para evitar que haya burbujas en ella.
2. Formar la pieza en el torno de manera que todos los grosores sean parejos.
3. Colocar la pieza en una caja plástica con tapa, al lado de una servilleta con agua dentro de la misma caja. (promover la humedad)
4. Cerrar completamente la caja
5. Dejar la pieza secando lentamente durante varios días.
6. Una semana después, revisar la pieza y si sigue sin quebraduras, volver a dejar en la caja de humedad hasta que esté completamente seca.